
* ОПИСАНИЕ

Описание продукта:  


* Покрытие вставки выполнено из стали марки P265GH в соответствии с EN 10088-2.
* Вставки изготавливаются на современных станках с ЧПУ (лазер 2D, 3D лазер, фальцевальный пресс).
* Вставка приваривается на сварочном роботе MAG, что гарантирует высокое качество и эстетичный вид сварных швов.
* Стальная дверь изготовлена ​​из специального профиля, обеспечивающего жесткость и устойчивость к высоким температурам.
* Термостойкое керамическое стекло с рабочими температурами до 800 ° C.
* Стальная основа вставки снабжена дросселем забора холодного воздуха.
* Вставка оснащена воздушной завесой, обеспечивающей эффект чистого стекла.
* Специально разработанная задняя часть корпуса позволяет подавать вторичный воздух в верхнюю часть топки.
* Повышает эффективность устройства за счет дожигания дымовых газов.
* Соответствуют стандартам BlmSchV II и Ecodesign.
* В соответствии с требованиями Директивы по экодизайну в странах-членах ЕС: «Этот продукт нельзя использовать в качестве основного источника тепла».

| особенности | |
| --- | --- |
| ОСОБЕННОСТИ | |
| Энергетический класс | А |
| Экодизайн | + |
| BlmSchV II | + |
| Номинальная мощность (кВт) | 9 |
| Диапазон тепловой нагрузки (кВт) | 4,5-12 |
| Термический КПД (%) | 78,0 |
| Выбросы пыли [г / м³] | 0,03 |
| Возможность установки каминных топок с теплоаккумулирующим кожухом. | ДА |
| Выбросы CO при 13% O2 ​​(г / м³) | 1,029 |
| Вес (кг) | 112 |
| Диаметр дымохода (мм) | 180 |
| Диаметр воздухозаборника (мм) | 125 |
| Размеры стекла (мм) | 545 х 390 |
| Мин. активное поле выходных отверстий (см²) | 630-720 |
| Мин. активное поле воздухозаборников (см²) | 360–590 |
| Тип топлива | выдержанная древесина лиственных пород (бук, береза, граб) влажностью 12-20% |